附件：

**南方展示展览馆多媒体项目报价函**

**广东南方日报经营有限公司：**

经认真阅读**南方展示展览馆多媒体项目**的采购公告，我司已完全了解采购公告的相关内容，承诺按照要求提供产品和服务,现报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **展项名称** | **产品名称** | **硬件功能及软件内容相关要求** | | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** |
| 1 | **室内LED大屏** | LED大屏 | 1.屏体尺寸：≥长4000mm\*高2240mm=8.96平米；屏幕发光总点数：≥长2150\*高1204点=2588600点；  2.像素结构：表贴三合一；像素间距：≤1.86mm；模组分辨率（W\*H）：≥172\*86；模组尺寸（W\*H）：320\*160mm；GOB封装  3.白平衡亮度（nits）：≥450；色温：3000—15000K可调；  4.水平视角：≥160°；垂直视角：≥140°；  5.发光点中心距偏差：<3%；亮度均匀性：≥97%；对比度≥5000:1；  6.峰值功耗（W/㎡）：≤370；平均功耗（W/㎡）：≤125；  7.换帧频率（Hz）：50&60；  8.刷新率（Hz）：≥3840；  9.寿命典型值（hrs）：≥100,000；  10.工作温度范围（℃）：-10~40；存储温度范围（℃）：-20~60；工作湿度范围（RH）：10~80%无凝露；存储湿度范围（RH）：10~85%无凝露。  11.安装方式：内向弧形  12.送货上门，并在约定时间前安装调试到位。  13.质保期 1年，在质保期内设备出现问题，需在24小时内响应。 | | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 控制电脑 | 1.CPU:Intel酷睿i7 8700或以上，主频3.6GHz，4核8线程，支持内存64GB；  2.显卡：独立显卡；  3.固态硬盘：128GB SATA3 读取速度510mb/s,写入速度350mb/s；  4.内存：16GB DDR4。 | | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 音响 | 1.产品尺寸:Φ281x110mm；  2.开孔尺寸:Φ250mm；  3.材质：ABS；  4.喇叭规格：同轴8"低音+2"高音；  5.颜色：黑色面板+白色面网  6.最大功率：200W；  7.额定功率：100W；  8.功率选择：60W/30W/15W；  9.定阻8Ω 灵敏度(1m,1w):90DB；频响：50-20KHZ。 | | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 功放设备 | 1.供电方式：AC～220V—230V，50/60Hz；  移频量：5Hz±1Hz；  2.规格（长\*宽\*高）mm：2U机箱425\*360\*88；  3.输出功率：300W+300W；  4.外接4～16欧姆喇叭；  5.频率响应：非移频状态：20Hz-20kHz；  6.移频状态：150Hz-15kHz。 | | 套 | 1 |  |  |
| 55 | 控制平板 | 120Hz高刷全面屏鸿蒙HarmonyOS平板电脑 ≥8+128GB WIFI | | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 播控系统 | 1.1进1出；  2.4K输出，4K解码播放；  3.支持1路输入，一个屏幕控制；  4.可搭配分配器实现多个屏幕管控；  5.开窗\*10：3\*视频（4K\*1+2K\*2)+1\*投屏+1\*输入+其他功能图层；  6.最大支持1个不同类型图层，4\*视频（4K\*1+2K\*2)+1\*投屏+1\*输入+其他功能图层；  7.支持4K视频图层，2K视频图层，音乐图层，文本图层，日期图层，Logo图层，滚动字幕，图片图层，天气图层，时钟图层，滚动图片，背景，投屏图层，输入信号，Web网页图层，流媒体图层；  8.支持多种控制方式，遥控器，手机端，平板端，PC端、中控对接、集群控制  9.含投屏器一个。 | | 套 | 1 |  |  |
| 67 | **音乐播放**  **展项** | 22寸触摸屏 | 1.显示尺寸：22寸A规液晶屏；  2.电容触摸，支持不少于10点同时书写，绘画，可对图片进行放大，缩小翻转，滑屏等操作；  3.屏幕分辨率：1920\*1080；  4.点距：0.36\*0.36；  5.亮度：350cd/㎡；  6.背光寿命：50000-60000h；  7.可视角度：全视角 178/178°；  8.屏幕比例：16:9；  9.背光源：LED；  10.刷新率：60Hz；  11.对比度：5000:1；  12.响应时间：8ms；  13.音频功率：15W×2；  14.主机配置：  Windows主机 CPU：I7六代或以上；内存：8G DDR3；硬盘：128G SSD；带有网卡支持WiFi。   1. 接口：1×HDMI2.0，1×网络接口，4×USB。   16.送货上门，并在约定时间前安装调试到位。  17.质保期 1年，在质保期内设备出现问题，需在24小时内响应。 | | 台 | 2 |  |  |
| 78 | 液压伸缩支架 | 前维护伸缩式拼接框架，材质采用高硬度金属铝型材，具有上下，左右，前后调节功能，伸缩主要部件由高精密轴承和液压推杆连接而成，具有重量轻，硬度高，维护安装方便等特点。 | | 套 | 2 |  |  |
| 79 | 耳机 | 1.品牌:定制  2.配合播放屏使用  3.声学结构:半开放式  4.接口:3.5mm | | 台 | 2 |  |  |
| 110 | 播放系统 | 制作一个类似音乐播放器的程序，可自行更换音乐，支持常见音乐格式，如mp3、wma、flac等，可打开或关闭音乐列表，点击可切换音乐，可拖动进度条，显示歌词和常规音乐播放操作。设计可用例如磁带或者光盘的展示效果。可供两台设备使用。 | | 套 | 1 |  |  |
| 111 | **触摸屏展项** | 55寸  电容触摸屏 | 1.显示尺寸：55寸A规液晶屏；  2.屏幕分辨率：3840\*2160；  3.点距：0.36\*0.36；  4.亮度：350cd/㎡；  5.背光寿命：50000-60000h；  6.可视角度：全视角 178/178°；  7.屏幕比例：16:9；  8.背光源：LED；  9.刷新率：60Hz；  10.对比度：5000:1；  11.响应时间：8ms；  12.音频功率：15W×2；  13.主机配置：首选Windows主机 CPU：I7四代或以上；内存：8G以上 DDR3；硬盘：128G以上 SSD；带有网卡支持WiFi。  14.接口：1×HDMI2.0，1×网络接口，4×USB  15.送货上门，并在约定时间前安装调试到位。  16.质保期 1年，在质保期内设备出现问题，需在24小时内响应。 | | 台 | 2 |  |  |
| 112 | 液压伸缩支架 | 前维护伸缩式拼接框架，材质采用高硬度金属铝型材，具有上下，左右，前后调节功能，伸缩主要部件由高精密轴承和液压推杆连接而成，具有重量轻，硬度高，维护安装方便等特点。 | | 套 | 2 |  |  |
| 113 | 50寸电容触摸屏 | 1.显示尺寸：50寸A规液晶屏；  2.屏幕分辨率：3840\*2160；  3.点距：0.36\*0.36；  4.亮度：350cd/㎡；  5.背光寿命：50000-60000h；  6.可视角度：全视角 178/178°；  7.屏幕比例：16:9；  8.背光源：LED；  9.刷新率：60Hz；  10.对比度：5000:1；  11.响应时间：8ms；  12.音频功率：15W×2；  13.主机配置：首选Windows主机 CPU：I7四代或以上；内存：8G以上 DDR3；硬盘：128G以上 SSD；带有网卡支持WiFi。  14.接口：1×HDMI2.0，1×网络接口，4×USB  15.送货上门，并在约定时间前安装调试到位。  16.质保期 1年，在质保期内设备出现问题，需在24小时内响应。 | | 台 | 4 |  |  |
| 114 | 液压伸缩支架 | 前维护伸缩式拼接框架，材质采用高硬度金属铝型材，具有上下，左右，前后调节功能，伸缩主要部件由高精密轴承和液压推杆连接而成，具有重量轻，硬度高，维护安装方便等特点。 | | 套 | 4 |  |  |
| 515 | 75寸会议一体机 | 1.超窄边框设计，音视频模块集成设计，带专用笔吸附槽，简约外观；  2.0贴合工艺，低视差书写；  3.防眩光钢化玻璃&高雾度OC，显示更清晰；  4.支持硬件防蓝光，护眼健康显示；  5.4K超高清显示，支持全通道4KUI；  6.≥2路USB3.0前置&2路USB3.0板载，支持随通道切换；  7.可支持板载全功能USBType-C（支持65W充电）；  8.可支持无线传屏功能；  9.±1mm高精度红外触控，≤1mm低书写高度，实现更精细书写；  10.可支持Wi-Fi6，双频2.4G/5G，AP+STA工作模式；  11.可支持80PIN标准接口超薄OPS（30mm厚）；  12.待机状态下，HDMI/RS232通道/网络信号输入智能唤醒；  13.可支持一网通，安卓和OPS都是千兆网络；  14.可支持网络共享，外接设备连接Type-C/TOUCH接口后共享大屏有线网络；  15.内置≥4800万广角自动对焦摄像头，支持安卓4K拍照&视频等；  16.内置≥8阵列麦，支持智能降噪，人声增益等；  17.支持≥2.1声道，前置缝隙发声+低音背出发声；  18.OPS配置：≥I5 8+128G；  19.内置操作系统：Android 11.0，四核A73+四核A53 4+32G  20.含传屏器一个。 | | 台 | 1 |  |  |
| 116 | 液压伸缩支架 | 前维护伸缩式拼接框架，材质采用高硬度金属铝型材，具有上下，左右，前后调节功能，伸缩主要部件由高精密轴承和液压推杆连接而成，具有重量轻，硬度高，维护安装方便等特点。 | | 套 | 1 |  |  |
| 117 | **配套设施** | 机柜 | 42U机柜 | | 台 | 1 |  |  |
| 118 | 弱电线材 | HDMI光纤线，网线、电源线、高清线、USB延长线、音频线等 | | 套 | 1 |  |  |
| 119 | 无线网络设备 | 配套使用无线网络供LED大屏播控系统使用 | | 套 | 1 |  |  |
| 220 | 相关防潮设备 | 如防潮箱，防潮棉，抽湿风扇等 | | 套 | 1 |  |  |
| **小计** | | | | |  | | | |
| **增值税费( %)** | | | | |  | | | |
| **总计(含增值税)** | | | | |  | | | |
| **项目总报价 元 （含 %增值税）** | | | | | | | | |
| **报价单位及**  **项目负责人** | | | | 报价单位名称： （填写后并加盖公章）  项目负责人：  联系方式 ：  报价日期：2023年9月 日 | | | | |